10:48:44 327	瑞芯微开发工具 v2.8.4.0 start run
10:49:02 334	Info:RunExe->cmd=netstat -ano
10:49:03 967	ERROR:GetAdbSerialno->AdbCreateInterfaceByName failed,err=5,dev=\\?\USB#VID_2207&PID_0006#6&209ECAA2&0&3#{f72fe0d4-cbcb-407d-8814-9ed673d0dd6b}!
10:49:03 967	ERROR:AdbToRockusb->GetAdbSerialno failed!
10:49:03 967	Info:RunExe->cmd="C:\Users\Administrator\Desktop\刷机工具\RKDevTool_Release_v2.84\bin\adb.exe" reboot loader
10:49:13 611	Layer<1-5-3>:测试设备开始
10:49:13 613	Layer<1-5-3>:测试设备成功
10:49:13 621	Layer<1-5-3>: Download boot at 0x00008000...
10:49:14 738	Layer<1-5-3>: RunProc is ending, ret=1
10:58:28 811	Info:RunExe->cmd=netstat -ano
10:58:30 446	ERROR:GetAdbSerialno->AdbCreateInterfaceByName failed,err=5,dev=\\?\USB#VID_2207&PID_0006#6&209ECAA2&0&3#{f72fe0d4-cbcb-407d-8814-9ed673d0dd6b}!
10:58:30 448	ERROR:AdbToRockusb->GetAdbSerialno failed!
10:58:30 449	Info:RunExe->cmd="C:\Users\Administrator\Desktop\刷机工具\RKDevTool_Release_v2.84\bin\adb.exe" reboot loader
10:58:38 200	Layer<>: RunProc is ending, ret=0
10:58:39 849	Layer<1-5-3>:测试设备开始
10:58:39 851	Layer<1-5-3>:测试设备成功
10:58:39 868	Layer<1-5-3>: Download boot_test_0612 at 0x00008000...
10:58:41 021	Layer<1-5-3>: RunProc is ending, ret=1
11:13:42 663	Info:RunExe->cmd=netstat -ano
11:13:44 293	ERROR:GetAdbSerialno->AdbCreateInterfaceByName failed,err=5,dev=\\?\USB#VID_2207&PID_0006#6&209ECAA2&0&3#{f72fe0d4-cbcb-407d-8814-9ed673d0dd6b}!
11:13:44 295	ERROR:AdbToRockusb->GetAdbSerialno failed!
11:13:44 296	Info:RunExe->cmd="C:\Users\Administrator\Desktop\刷机工具\RKDevTool_Release_v2.84\bin\adb.exe" reboot loader
11:13:58 235	Layer<1-5-3>:测试设备开始
11:13:58 236	Layer<1-5-3>:测试设备成功
11:13:58 238	Layer<1-5-3>:校验芯片开始
11:13:58 239	Layer<1-5-3>:校验芯片成功
11:13:58 242	Layer<1-5-3>:获取FlashInfo开始
11:13:58 243	<LAYER 1-5-3> INFO:FlashInfo: 00 C0 33 07 00 04 04 00 28 00 01
11:13:58 244	<LAYER 1-5-3> INFO:GetFlashInfo-->Emmc storage.
11:13:58 245	Layer<1-5-3>:获取FlashInfo成功
11:13:58 247	Layer<1-5-3>:准备IDB开始
11:13:58 247	<LAYER 1-5-3> INFO:CS(1)		(59000MB)		(SAMSUNG)
11:13:58 249	Layer<1-5-3>:准备IDB成功
11:13:58 250	Layer<1-5-3>:下载IDB开始
11:13:58 250	<LAYER 1-5-3> INFO:DownloadIDBlock-->New IDB
11:13:58 297	Layer<1-5-3>:下载IDB成功
11:13:58 299	Layer<1-5-3>:下载固件开始
11:13:58 305	<LAYER 1-5-3> INFO:FlashInfo: 00 C0 33 07 00 04 04 00 28 00 01
11:13:58 305	<LAYER 1-5-3> INFO:GetFlashInfo-->Emmc storage.
11:13:58 306	<LAYER 1-5-3> INFO:Start download image,total=4583328256,band=64,DirectLBA=1,First4Access=1,Gpt=1
11:13:58 308	<LAYER 1-5-3> INFO:Start to download uboot,offset=0x4000,size=4194304
11:13:58 445	<LAYER 1-5-3> INFO:Start to download misc,offset=0x6000,size=49152
11:13:58 449	<LAYER 1-5-3> INFO:Start to download boot,offset=0x8000,size=39100928
11:13:59 441	<LAYER 1-5-3> INFO:Start to download recovery,offset=0x28000,size=42648064
11:14:00 544	<LAYER 1-5-3> INFO:Start to download rootfs,offset=0x78000,size=4497301504
11:15:54 861	Layer<1-5-3>:下载固件成功
11:15:54 866	Layer<1-5-3>:重启设备开始
11:15:55 881	Layer<1-5-3>:重启设备成功
11:17:56 329	Layer<1-5-3>:测试设备开始
11:17:56 331	Layer<1-5-3>:测试设备成功
11:17:56 338	Layer<1-5-3>: Download boot at 0x00008000...
11:17:57 424	Layer<1-5-3>: RunProc is ending, ret=1
11:18:57 031	Info:RunExe->cmd=netstat -ano
11:18:58 659	ERROR:GetAdbSerialno->AdbCreateInterfaceByName failed,err=5,dev=\\?\USB#VID_2207&PID_0006#6&209ECAA2&0&3#{f72fe0d4-cbcb-407d-8814-9ed673d0dd6b}!
11:18:58 661	ERROR:AdbToRockusb->GetAdbSerialno failed!
11:18:58 661	Info:RunExe->cmd="C:\Users\Administrator\Desktop\刷机工具\RKDevTool_Release_v2.84\bin\adb.exe" reboot loader
11:20:17 827	Layer<1-5-3>:测试设备开始
11:20:17 829	Layer<1-5-3>:测试设备成功
11:20:17 853	Layer<1-5-3>: Download boot at 0x00008000...
11:20:19 013	Layer<1-5-3>: Download rootfs_Ubuntu_20.04.6_LTS_ext4_20240612181042_camera at 0x00048000...
11:20:19 014	ERROR:DownloadImage-->image size is larger than partition,image=16384000,partition=12582912
11:20:19 024	Layer<1-5-3>: RunProc is ending, ret=0
11:20:30 491	Layer<1-5-3>:测试设备开始
11:20:30 492	Layer<1-5-3>:测试设备成功
11:20:30 499	Layer<1-5-3>: Download boot at 0x00008000...
11:20:31 624	Layer<1-5-3>: Download rootfs_Ubuntu_20.04.6_LTS_ext4_20240612181042_camera at 0x00078000...
11:24:04 180	Layer<1-5-3>: RunProc is ending, ret=1
11:32:49 814	Info:RunExe->cmd=netstat -ano
11:32:51 463	ERROR:GetAdbSerialno->AdbCreateInterfaceByName failed,err=5,dev=\\?\USB#VID_2207&PID_0006#6&209ECAA2&0&3#{f72fe0d4-cbcb-407d-8814-9ed673d0dd6b}!
11:32:51 464	ERROR:AdbToRockusb->GetAdbSerialno failed!
11:32:51 466	Info:RunExe->cmd="C:\Users\Administrator\Desktop\刷机工具\RKDevTool_Release_v2.84\bin\adb.exe" reboot loader
11:33:01 306	Layer<1-5-3>:测试设备开始
11:33:01 308	Layer<1-5-3>:测试设备成功
11:33:01 392	Layer<1-5-3>: Download boot_test_0612 at 0x00008000...
11:33:03 303	Layer<1-5-3>: RunProc is ending, ret=1
